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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЮЛАСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.06.2026                                                                                                            № 42-п                                                                                                                                                  
с. Новоюласка
Об актуализации  схемы теплоснабжения
муниципального образования  Новоюласенский сельсовет                  Красногвардейского района Оренбургской области на 2026 год,
 с перспективой до 2030 года
        В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением от 17.10.2024 № 1388 «О внесении изменений Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 года № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования  Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:
        1. Актуализировать  схему теплоснабжения муниципального образования  Новоюласенский сельсовет                  Красногвардейского района Оренбургской области на 2026 год, с перспективой до 2030 год, согласно приложению.
      2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и  размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области  в сети «Интернет».
      3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава сельсовета                                                                                       Е.С.Шишкина                                                                                                                                                                              
Разослано: в дело, администрации  района, прокурору района.
Приложение
  к постановлению администрации 
муниципального образования 
Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района 

Оренбургской области
от 15.06.2026 № 42-п
 Актуализация схемы теплоснабжения 
 муниципального образования 
 Новоюласенский сельсовет  Красногвардейского района
 Оренбургской области на  2026 г., с перспективой до 2030 года
Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования Новоюласенский сельсовет представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 года.
 Актуализированная Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения администрации муниципального образования  Новоюласенский  сельсовет  Красногвардейского  района является:

- Федеральный закон от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»
           - Федеральный закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 08.12.2020г.) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021г.) 

Федеральный закон № 279-ФЗ от 29 июля 2017 года «О внесении изменений в федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»; 
- постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Генеральный план  Новоюласенского   сельского поселения.

В соответствии со ст. 23.13. «Особенности организации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов и разработки, и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» актуализация схем теплоснабжения осуществляется не реже одного раза в год, а по истечении двухлетнего периода не реже одного раза в три года.
Актуализация схем теплоснабжения выполнена на период до 2030года.

Схема теплоснабжения  Новоюласенского  сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.
На основании прогнозирования развития  Новоюласенского  сельсовета определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.
Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности. 
Функциональная структура теплоснабжения 
МО  Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района
Система централизованного теплоснабжения населенного пункта   Новоюласенского  сельсовета сложилась на базе 3 отопительных котельных и тепловых сетей от них. В настоящее время электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует. Теплоснабжающей организации на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области нет. 
Территория действия котельных на территории МО  Новоюласенский сельсовет:

Общая характеристика систем теплоснабжения МО  Новоюласенский сельсовет: 


Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика системы теплоснабжения от котельных МО  Новоюласенский сельсовет: 
 Источники тепловой энергии МО   Новоюласенский сельсовет 
Основное оборудование котельной СДК  составляют 2 водогрейных котла типа ЯИК-80 производительностью 0,7 Гкал/ч каждый. Установленная тепловая мощность котель​ной - 4,2 Гкал/ч.
Структура основного оборудования котельной СДК:

Структура вспомогательного оборудования котельной СДК:.

· В тепловых сетях котельной СДК МО  Новоюласенский сельсовет применяются: надземная на открытом воздухе на низких опорах.
Протяжённость тепловой сети составляет 200 м в двухтрубном исчислении. Диаметры трубопровода варьируется от D = 32 мм до D = 100 мм.
В качестве теплоизоляции трубопроводов используется минеральная вата.
Материал труб - стальные электросварные трубы.
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения 
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 
К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории МО   Новоюласенский сельсовет
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Потребное количество топлива для теплоснабжения населенного пункта  Новоюласенского  сельсовета в разрезе населенных пунктов по существующей присоединенной тепловой нагрузке:
	Населенный пункт, вид топлива
	Ед. измерений
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2032

	с. Новоюласка
	
	
	
	
	
	
	

	природный (попутный) газ
	Куб. м 
	367319
	 367319
	 367319
	 367319
	 367319
	 367319

	Печное 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	твердое 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Уголь
	тонн
	
	
	
	
	
	

	дрова
	тонн
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000

	электрическая энергия
	КВт 
	
	
	
	
	
	


В соответствии с генеральным  планом   Новоюласенского сельсовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.
По данным калькуляции   Новоюласенского сельсовета за 2025 год полезный отпуск тепловой энергии на отопление составил 0,789 тыс. Гкал. 
Баланс теплоснабжения за 2025 год   Новоюласенского  сельсовета, тыс. Гкал
	котельная
	Выработка тепла, тыс.Гкал
	Собств.нужды котельных (технология, тыс.Гкал)
	Отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в сетях. тыс. Гкал
	Полезный отпуск тыс. Гкал
	Участки, цеха ____
	Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал
	В т.ч. ГВС, тыс.Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	Всего тыс. Гкал
	Бюджет
	население
	прочие
	население
	бюджет
	прочие

	школа
	51921
	51921
	51921
	500
	51421
	
	
	
	
	
	
	
	

	клуб
	27798
	27798
	27798
	300
	27498
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адм.
	9033
	9033
	9033
	100
	8933
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	88752
	88752
	88752
	900
	87852
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует.
Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2026 – 2032 г.г. по  Новоюласенкому  сельсовету:
Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными СДК,  Новоюласинская СОШ,  Новоюласенского  сельсовета в период  2026-2030 год
	котельная

	2025  год
	2026год 
	2027   год
	2028 – 2030 гг.

	
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	сдк
	0,293
	
	0,293
	0,293
	
	0,293
	0,290
	
	0,290
	0,280
	
	0,280

	школа
	0,410
	
	0,410
	0,410
	
	0,410
	0,405
	
	0,405
	0,400
	
	0,400

	итого
	0,703
	
	0,703
	0,703
	
	0,703
	0,695
	
	0,695
	0,680
	
	0,680


Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными  Новоюласенского сельсовета  в период  2028 – 2032  гг.
	котельная

	2025г
	2026-2027 г.
	2028 г.
	2029-2030г.г.

	
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	1
	51921
	
	
	51921
	
	
	51921
	
	
	51921
	
	

	2
	27798
	
	
	27798
	
	
	27798
	
	
	27798
	
	

	3
	9033
	
	
	9033
	
	
	9033
	
	
	9033
	
	

	итого
	88752
	
	
	88752
	
	
	88752
	
	
	88752
	
	


Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
-
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отображены   ниже.
	котельная
	2025 г. 
	2026-2027 гг.
	2028-2030гг..

	
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	1
	51921
	
	
	259605
	
	
	259605
	
	

	2
	27798
	
	
	138990
	
	
	138990
	
	

	3
	9033
	
	
	45165
	
	
	45165
	
	

	итого
	88752
	
	
	443760
	
	
	443760
	
	


Перспективные топливный баланс для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения,   по видам основного   топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице.
	Наименование
источника
теплоснабжения
	Наименование
основного
оборудования
котельной
	Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях),Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника,
Гкал
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии,кг у.т./Гкал
	Расчётный годовой
расход основного
топлива

	Расчётный годовой
запас резервного
топлива

	
	
	
	
	
	Условного топлива,
т у.т. 
	Природного газа,
тыс. нм3
	Условного топлива,т у.т.
	мазута,
тонн

	Котельная №1
	 ЯИК-100-2 шт
	161,368
	51921
	155,6
	69079 60534
	
	нет
	нет 

	Котельная № 2
	 Яик -80 -2шт.
	220,151
	27798
	152,7
	104718
91764
	2981
	нет
	 нет


2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе: 
Указанные объекты отсутствуют
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения:
Указанные объекты отсутствуют.
Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"
 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Теплоносителем на котельных МО  Новоюласенский сельсовет является вода. К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления. 
3.2.Ссуществующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения будут разработаны в проектной документации на тепловые источники по мере необходимости.
Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
На территории МО  Новоюласенский сельсовет не планируется строительство новых источников тепловой энергии.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.
На территории МО  Новоюласенский сельсовет не планируется строительство новых источников тепловой энергии.
Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения и источниками теплоснабжения муниципальных объектов, останутся котельные, представленные ниже.
	№
п/п

	Наименование
теплового
источника
(котельная)

	Адрес теплоисточника

	Вид
собственности

	Период работы
котельной


	1
	Котельная СДК
	 ул.Дружбы 9
	муниципальная
	2024- 2032

	2
	школа
	ул.Комсомольская
	баланс муниципального района
	2024 - 2032


Остальные объекты на территории МО  Новоюласенский сельсовет отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
На территории МО  Новоюласенский сельсовет увеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующего источника тепловой энергии не планируется.
5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предусмотрены, поскольку на территории МО Новоюласенский сельсовет комбинированных источников выработки тепловой и электрической энергии нет.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников  тепловой энергии в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не
предусмотрены в виду отсутствия данных котельных на территории поселения.                   
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены, поскольку ввод данных источников на территории поселения не планируется.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены в виду отсутствия данных котельных на территории поселения.
5.8. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии показывает, что использование солнечной энергии и энергии ветра рекомендуется только для получения
электрической энергии для удаленных объектов, не имеющих подводящих сетей электроснабжения. Для использования данных источников для теплоснабжения требует очень высоких капиталовложений по сравнению с традиционными источниками тепла.

Раздел 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Новое строительство тепловых сетей к объектам социально- экономической инфраструктуры в МО  Новоюласенский сельсовет не предполагается. 
6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
В осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется строительство индивидуальных источников теплоснабжения.
6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусмотрено схемой теплоснабжения. Все тепловые источники планируется выполнить независимо друг от друга.
6.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа
Реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Строительство и реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.
Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»  зона действия открытой системы теплоснабжения  на территории МО Новоюласенский сельсовет отсутствует. 
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»  зона действия открытой системы теплоснабжения  на территории МО  Новоюласенский сельсовет отсутствует. 
Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
      В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.
      В соответствии с пунктом 1.12 СНиП СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:
- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
- ко второй категории – остальные котельные.
       В соответствии с приведенной классификацией котельные находящиеся на территории  Новоюласенского сельсовета в основном подключены потребители первой категории.
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
В выработке тепловой энергии котельными на территории МО  Новоюласенский сельсовет местные виды топлива не используются.
Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых сетей дать не представляется возможным в связи с отсутствием привязки к местности плани​руемых к строительству новых источников и потребителей тепловой энергии.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых сетей дать не представляется возможным в связи с отсутствием привязки к местности плани​руемых к строительству новых источников и потребителей тепловой энергии. 
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
В схеме теплоснабжения МО  Новоюласенский  сельсовет изменений температурного графика и гидравлического режима работы тепловых сетей на период 2026 - 2032 гг. не предусмотрено.
В связи с этим предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение отсутствуют.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
В части регулирования в сфере теплоснабжения Минэнерго предлагает ряд мер, направленных на повышение привлекательности этого рынка для инвесторов (введение та​рифа альтернативной котельной, тарифное регулирование, долгосрочные договорные отно​шения на поставку тепловой энергии).
Источниками инвестиций по объему денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооруже​ния источников тепловой энергии и тепловых сетей, должны являться бюджетные и внебюд​жетные средства.
     Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. 
    Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице  с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2018 года.
 Объем работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепла

	№

	котельная
	нагрузка в 2021 году, Гкал
	нагрузка в 2025 году, Гкал/ч
	мощность котельной, Гкал/ч
	год строительства
	вид строительства
	количество устанавливаемых котлов
	мощность котла, Гкал/ч
	мощность новой (после реконструкции) котельн
	стоимость модульной котельной, млн руб*
	обоснование
	Примечание

	1
	Котельная СДК
	0,09
	0,09 
	0,2
	2015
	Установка новой мобильной котельной
	2
	0,05
	0,1

	2
	Большое расстояние  котельной от СДК
	

	2
	школа
	0,09
	0,09
	0,2
	
	Замена  котла
	2
	0,05
	0,1
	2
	Большой износ котельн.
	


* Стоимость котельных определена в ценах 2024 года и должна быть уточнена при разработкероектно-сметной документации
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*
	котельная
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2024-2028 гг.
	2029-2032 гг.
	итого

	СДК
	
	
	
	
	350
	
	
	350

	школа
	
	
	
	
	
	200
	
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	итого
	
	
	
	
	
	
	
	750


 Инвестиции в строительство, тепловых сетей, тыс. руб.*
	котельная
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027г
	2028 г
	2024-2028 гг.
	2029-2032 гг.
	Общий итог 

	СДК
	 
	
	
	110
	
	
	
	110

	школа
	
	
	
	
	
	40
	
	40


* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2024 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.
Раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"
 10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО  Новоюласенский сельсовет  - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО  Новоюласенский сельсовет  - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО  Новоюласенский сельсовет  - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
10.4. Иинформация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО  Новоюласенский сельсовет  - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО  Новоюласенский сельсовет  - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не  планируется.
Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не име​ющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или город​ского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслу​живание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить за​траты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствую​щей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйственные тепловые сети на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет  отсутствуют.
Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Территория МО  Новоюласенский сельсовет газифицирована.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Отсутствуют
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Отсутствуют
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО  Новоюласенский сельсовет, не намечается.
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО  Новоюласенский сельсовет, не намечается.
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения  о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения  для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Указанные предложения не предусмотрены.       
Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
 Индикаторы развития систем теплоснабжения и их изменение характеризуют:
-  физическую доступность теплоснабжения для потребителей поселения;
-  энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах;
- действия источников тепловой энергии;  
-развитие систем теплоснабжения и надежность теплоснабжения поселения в части тепловых сетей. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования  Новоюласенский сельсовет определены на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ действующих и создаваемых.. Кроме этого дополнительно включены индикаторы, характеризующие эффективность функционирования системы теплоснабжения всего муниципального образования:
  -отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за2018 год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;  отношение установленной тепловой мощности оборудования источников;
- реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников
.Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей на территории МО  Новоюласенский сельсовет не требуются, так как  строительства котельных и тепловых сетей не планируется.
Раздел 16.Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидровлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются: 

 - Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам; 

- Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т.д. В большинстве случаев такие повреждения указывают на отсутствие контроля за техническим состоянием газопроводов со стороны эксплуатирующих организаций и низкий уровень технадзора в процессе строительства;

 - нарушения технологии ремонта;

 - нарушения режимов или параметров подачи газа, в т.ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т.ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);

 - нарушения регламента пусков - остановок, в т.ч. аварийных, котельного оборудования. - Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий. 
Раздел 17. Сведения об обеспечении проведения теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям в соответствующем муниципальном образовании. 
Тренировки по схемам :

- По схемам проводятся диспетчерские тренировки электрических и тепловых сетей.

 - Тренировки по схемам могут проводиться непосредственно на рабочих местах или в местах, приспособленных для этого и имеющих необходимое оборудование. Для проведения тренировки у тренирующихся должны иметься схемы обслуживаемых ими участков, на которых перед началом тренировки они помечают карандашом положение коммутационной аппаратуры или запорной арматуры, отключенные участки, участки, имеющие отклонения от нормального режима и т.д. на момент, предшествующий аварии. У посредника или руководителя тренировки должна иметься такая же схема. 

- Если тренировка по схемам проводится на рабочих местах, то допускается использование всех существующих там средств отображения информации и связи с принятием дополнительных мер по невмешательству в технологический процесс и немедленному прекращению тренировки по требованию дежурных лиц при усложнении режимной обстановки. - Перед началом тренировки ее участникам сообщается вводная часть, в которой указываются: – участок технологической схемы, на которой будет имитироваться аварийная ситуация; – режим работы, предшествующий возникновению аварийной ситуации; – отклонения от нормальной схемы; – порядок использования связи; – время возникновения аварийной ситуации. При необходимости сообщаются сведения о метеорологических условиях и сезонных явлениях (паводок, гололед, гроза и т.д.). 

 - Тренировка начинается с сообщений посредников или руководителей тренировки о происшедших изменениях в режиме, об отключениях оборудования, о показаниях мнемонической схемы и приборов на рабочих местах тренирующихся. 

-Тренировки по схемам проводятся в форме оперативных переговоров тренирующихся друг с другом и с посредниками, причем последние могут вести переговоры от имени лиц из состава оперативного персонала, обслуживающего участок, за исключением персонала, непосредственно участвующего в тренировке. Переговоры должны проводиться так же, как они проводятся в реальной рабочей обстановке, за исключением тренировок, проводимых на рабочих местах, где добавляется перед сообщением слово «тренировка».

 - Тренирующиеся, принимая сообщения об изменениях, происшедших в результате аварии и действий персонала по ее ликвидации, отражают их на схеме, по которой проводится тренировка. - При проведении тренировок рекомендуется расположить участников тренировки в одном помещении, а посредников - в другом. Каждый из участников тренировки для ведения переговоров должен иметь прямую телефонную связь с лицом, контролирующим его действия. При таком методе проведения тренировки каждому из тренирующихся диспетчеров сообщается информация о развитии аварии и о ходе ее ликвидации только по обслуживаемому им участку схемы. Полная картина развития событий по ходу тренировки получается суммированием имеющихся у каждого участника сведений. Такое суммирование должно осуществляться на общей схеме, на которой участвующие в тренировке отмечают все происходящие изменения.
 Тренировки с условными действиями персонала 

- По методу с условными действиями персонала проводятся следующие виды тренировок: общестанционные, блочные, цеховые, общесетевые или районные, участковые и подстанционные, совмещенные. Эти тренировки должны проводиться непосредственно на рабочих местах.

 - Участники тренировок во время их проведения должны строго выполнять требования правил охраны труда. Производить какие-либо реальные операции с оборудованием, прикасаться к механизмам и органам управления коммутационной аппаратуры и запорной арматуры при этом запрещается.

 - При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение тренировки должно быть прекращено. 

- Перед началом тренировки необходимо проинформировать об этом весь работающий персонал. - Перед началом тренировки ее участники должны покинуть свои рабочие места, где посредники (либо другие лица под их руководством) осуществляют имитацию аварийной обстановки с помощью тренировочных плакатов и бирок, вывешиваемых на оборудовании, органах управления, приборах, устройствах защиты и сигнализации, на которых отражаются изменения, происшедшие в результате аварии. Плакаты и бирки должны вывешиваться таким образом, чтобы они не мешали работающему персоналу производить операции и наблюдать за показаниями приборов и устройств сигнализации.

 - После размещения плакатов и бирок участникам тренировки сообщается вводная часть. Вводную часть сообщает посредник или руководитель тренировки на своем участке. Во вводной части указывается: – режим работы, предшествующий возникновению аварийной ситуации; – отклонения от нормальной схемы; – порядок использования связи; – время возникновения аварии. 

 - На свои рабочие места участники тренировки допускаются только после подачи сигнала о ее начале. Таким сигналом может быть: – сообщение руководителя тренировки одновременно на все участки по телефону или радио: «Внимание участников! Тренировка началась!»; 13 – сообщение посредников или руководителей тренировки на своих участках в назначенное время: «Тренировка началась!».

 - С подачей сигнала о начале тренировки участвующие в ней лица должны приступить к осмотру плакатов и бирок, вывешенных на оборудовании своего участка, и к ликвидации условной аварии. Изменение состояния коммутационной аппаратуры и запорной арматуры, фиксирование световых сигналов табло и лампочек, квитирование ключей управления тренирующиеся должны производить с помощью условных действий путем снятия и перевертывания плакатов и бирок, устно поясняя свои действия. Например, тренирующийся должен включить выключатель линии А, на ключе управления которого на мнемосхеме со светящейся сигнализацией вывешен плакат «Мигает» (в действительности выключатель включен, а его автоматическое отключение по условию тренировки показано с помощью этого плаката). Он подходит к тому месту, где находится ключ управления выключателем, и говорит: «Квитирую ключ управления выключателем линии А», - и переворачивает плакат, вывешенный на ключе управления этого выключателя. На обратной стороне плаката должна быть надпись «Отключен». Затем тренирующийся продолжает: «Включаю выключатель линии А», - и снимает плакат «Отключен». Если на ключе управления нет никаких плакатов, то это значит, что положение выключателя по условию тренировки совпадает с его реальным состоянием. Чтобы показать, что выключатель по какой-либо причине не включился, посредник вывешивает на его ключ управления плакат «Мигает».

 - Посредники обязаны регистрировать в картах деятельности тренирующихся все действия персонала, вмешиваясь в ход тренировки только в том случае, если требуется сообщить что либо ее участникам, вывесить новые плакаты или бирки, снять или перевернуть их в зависимости от действия персонала. 

- При проведении противоаварийной тренировки, совмещенной с противопожарной, руководитель тушения пожара проводит тренировку согласно программе, и указания руководителя тушения пожара являются обязательными для каждого участника тренировки.

 - В процессе проведения тренировки, охватывающей несколько участков, аварийные ситуации на каждом из них должны изменяться посредниками (с помощью плакатов, бирок и др.) с учетом действий участников тренировки не только своего, но и других участков. Это может быть достигнуто путем координации действий посредников руководителем тренировки. Для этой цели он должен находиться на рабочем месте оперативного лица, руководящего ликвидацией условной аварии, следить за изменением обстановки по переговорам участников тренировки и сообщениям посредников и, в свою очередь, информировать последних о ходе тренировки в целом. При этом согласованность действий участвующих в тренировке не нарушится, даже в случае возможных ошибок кого-либо из тренирующихся, предвидеть которые программой практически невозможно. Если осуществить координацию действий посредников по какой-либо причине нельзя, то изменения аварийных ситуаций на отдельных участках посредники должны осуществлять в последовательности, заранее устанавливаемой 14 программой. В этом случае необходимо также предусмотреть, через какое время после начала тренировки на том или ином рабочем месте нужно изменить обстановку. Например, в электросетях проводится участковая тренировка. Персоналу подстанции «А» 110 кВ (Приложение 6) дана вводная о работе дифференциальной защиты шин 110 кВ, а персоналу тупиковой подстанции «Б», питающейся от подстанции «А», дана вводная часть об 39 исчезновении напряжения. По ходу тренировки персонал подстанции «А» осматривает шины 110 кВ, отделяет поврежденный участок, принимает напряжение на шины 110 кВ и дает его на подстанцию «Б». Вводная о появлении напряжения персоналу подстанции «Б» дается посредником либо после сообщения руководителя тренировки, находящегося на подстанции «А», либо через определенное время после начала тренировки, заранее предусмотренное программой. В этом случае при составлении программы необходимо определить время, которое должен затратить персонал подстанции «А» на осмотр шин 110 кВ, отделение поврежденного участка и подачу напряжения на подстанцию «Б». При этом возможна некоторая несогласованность в аварийных ситуациях на отдельных участках, вызванная отклонениями от программы в процессе проведения тренировки. 

- Рекомендуется максимально уменьшить переговоры и объяснения между тренирующимися и контролирующими лицами. Не следует допускать каких либо подсказок, наводящих вопросов, неодобрительных возгласов и всего, что может отвлечь участвующих в тренировке от их прямой задачи по выявлению причины, вызвавшей аварию, и ликвидации аварийной ситуации.

 - При использовании телефонной и радиосвязи одновременно для эксплуатационных и тренировочных переговоров необходимо о начале тренировочного разговора сообщить словом «Тренировка».

 - Не рекомендуется использование устройств телемеханики на находящемся в работе оборудовании для показа коммутационного состояния аппаратуры и запорной арматуры, передачи сигналов на сигнальное табло, искусственного изменения показаний измерительных приборов при проведении противоаварийной тренировки. 

- При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение противоаварийной тренировки должно быть прекращено. - По окончании тренировки все плакаты и бирки должны быть сняты с оборудования.
 РАЗБОР ТРЕНИРОВОК

 - Разбор тренировок производится с целью определения полноты и правильности действий при ликвидации аварии, предусмотренной темой тренировки, каждого из участвующих в ней, и выявления мероприятий, способствующих повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

 - Разбор тренировок должен производиться, как правило, сразу же после их окончания руководителями тренировок с привлечением посредников. Если организовать разбор тренировки непосредственно после ее окончания невозможно, то проводить его следует в последующие дни, но не позднее чем через пять дней.

 - При разборе блочных, цеховых, подстанционных, участковых и совмещенных тренировок должен присутствовать весь участвовавший в ней персонал. На разборе общесетевых и общестанционных тренировок для сокращения времени можно ограничиться присутствием персонала, участвовавшего в тренировке на наиболее важных участках, охваченных условной аварией. Для остальных участников разбор может быть произведен на рабочих местах посредниками. Разбор общесетевых тренировок можно производить по телефону.

 - При разборе должны быть выяснены в отношении каждого участника тренировки: – правильность понимания происшедшего; – правильность действия по ликвидации аварии; – допущенные ошибки и их причины; – правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи. 

- При проведении разбора тренировки ее руководитель заслушивает сообщения посредников о действиях участников тренировки, анализирует карты деятельности тренирующихся, в случае необходимости заслушивает самих участников, указывает на допущенные ошибки и утверждает 40 по четырехбалльной системе индивидуальные и общие оценки результатов тренировки. При проведении разбора противоаварийной тренировки, совмещенной с противопожарной, кроме вышесказанного, руководитель тушения пожара докладывает руководителю тренировки о сложившейся обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки, выявленные в процессе ликвидации пожара. Рекомендуется для оценки действий участников тренировки руководствоваться следующим: – если по ходу тренировки ее участник принимает решения, которые в реальной обстановке при их выполнении привели бы к развитию аварии или к несчастному случаю, то ему выставляется оценка «неудовлетворительно»; – если по ходу тренировки ее участник допускает ошибки, не усугубляющие ситуацию, но затягивающие процесс ликвидации аварийного положения, то ему 18 выставляется оценка «хорошо» или «удовлетворительно», в зависимости от числа и характера ошибок; – если по ходу тренировки ее участник действует без единой ошибки, то ему выставляется оценка «отлично».

 - Лицам, допустившим во время тренировки грубые ошибки и получившим неудовлетворительные оценки, по заключению ее руководителя назначаются дополнительные инструктажи и внеплановые тренировки. Эти лица могут быть лишены права допуска к самостоятельной работе.

 - Если половина и более участников тренировки получила неудовлетворительные оценки, то тренировка оценивается как «неуспешная» и должна быть проведена по этой же теме вторично в течение времени, установленного национальным законодательством государств-участников СНГ, причем повторная тренировка не учитывается как плановая.

 - Результаты тренировки должны быть занесены в журнал по учету противоаварийных тренировок (Приложение 8) и документы, определенные национальным законодательством государств-участников СНГ. При проведении совмещенных тренировок, кроме того, результаты заносятся в журнал по учету противопожарных тренировок. 

Разработка мероприятий по результатам тренировок

 - Если в процессе подготовки или проведения тренировки выявится необходимость в проведении мероприятий, способствующих безаварийной работе, то их следует занести в журнал по учету противоаварийных тренировок. При этом руководитель тренировки должен ознакомить руководителей соответствующих подразделений с мероприятиями, занесенными в журнал по учету противоаварийных тренировок. Руководящий персонал обязан принять меры по реализации этих мероприятий.

 - Программа тренировки, а также журнал после проведения каждой тренировки передаются на рабочее место лица, руководившего ликвидацией условной аварии, для ознакомления с этими документами персонала, участвующего в тренировке. Все предложения персонала должны быть сообщены руководителю тренировки или начальнику цеха (участка, службы). 

Заключение.

Уровень централизованного теплоснабжения достаточно низок, центральным отоплением охвачен только Новоюласенский СДК, МБОУ "Новоюласинская СОШ", теплообеспечение осуществляется от газовой котельни, расположенной от  здания СДК на расстоянии 200 метров и котельной расположенных на территориях МБОУ "Новоюласинская СОШ" 
Теплообеспечение объектов жилой и общественной застройки населенного пункта в составе сельского совета от индивидуальных теплоисточников. Для горячего водоотведения потребителей используются электрические водонагреватели.

Котельные в Новоюласенском СДК, МБОУ "Новоюласинская СОШ" на текущий момент не имеют резервных видов топлива, рассчитанных на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность  теплоснабжения.

При осуществлении стратегического планирования реконструкции теплоснабжения сельского клуба в селе Новоюласка, Новоюласинской СОШ, необходимо рассматривать инструменты и возможности отечественного законодательства в области работы рынка тепла, в частности законодательства в области концессионных соглашений, законодательство в области применений механизмов «Альтернативной котельной»

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО  Новоюласенский сельсовет
глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
. 
часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
1.1.В зонах действия производственных котельных
Новоюласенского ДК
с. Новоюласка ул.Дружбы


                                     1
                                                                                           2
	№ п/п
	Наименование  участка
	Протяженность, м
	Диаметр  трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	180
	57
	надземный


Схема № 2 тепловых сетей    котельной
Новоюласенского МБОУ
с. Новоюласка ул.Комсомольская 14 а


1
                                                                     2

	№ п/п
	Наименование  участка
	Протяженность, м
	Диаметр  трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	15
	57
	подземный

	
	
	
	
	


1.2. В зонах действия индивидуального теплоснабжения.
Данные об индивидуальном теплоснабжении в МО  Новоюласенскийсельсовет не предоставлены.
часть 2 "Источники тепловой энергии"
а) структура и технические характеристики основного оборудования
На территории МО  Новоюласенский сельсовет расположены две котельные.

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
- отсутствует
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
-  Источники тепловой энергии не оснащены приборами учета отпуска тепловой энергии.
д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
- ввод в эксплуатацию основного оборудования – 1989 г., освидетельствование – 2024 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
- источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют
ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

з) среднегодовая загрузка оборудования

	Наименование
оборудования
	Тип(марка)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	Примечание

	Котел №1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Котел №2
	
	0
	0
	0
	0
	0
	


и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 
- Источники тепловой энергии не оснащены приборами учета отпуска тепловой энергии.
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
- Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не предоставлена
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
- Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствует.
м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
- источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов) отсутствуют
 часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
а) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
б) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
- Данные об описание типов и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях, описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов, отсутствуют.
в) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует 
г) Данные о планировании капитальных (текущих) ремонтов .
 В 2027 году запланирован ремонт теплосетей протяженностью 200 метров в Новоюласенском Доме культуры .
д) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
- Значения утвержденных нормативов отсутствуют.
е) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
- централизованная тепловая сеть отсутствует
ж) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
з) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
- присоединение теплопотребляющей установки  потребителей к тепловым сетям отсутствует
и) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
- коммерческий прибор учета отсутствует
к) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
- диспетчерская служба теплоснабжающей организации отсутствует
л) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
- центральный тепловой пункт и насосная станции отсутствуют
м) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;
- данные отсутствуют
н) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
- бесхозные тепловые сети отсутствуют
0) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).
- энергетические тепловые сети отсутствуют
часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
Котельная  Дома культуры обеспечиваете теплоснабжением Сельский дом культуры.
Котельная Школы   обеспечиваете теплоснабжением СОШ.
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Котельные  находящиеся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения.  

часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии";
а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
- на территории МО  Новоюласенский сельсовет централизованное теплоснабжение отсутствует
б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
- коллекторы тепловой энергии отсутствуют
в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
- Случаев по применению индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для отопления жилых помещений в многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе теплоснабжения не предоставлено.
г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
- данные отсутствуют
д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
- информация не предоставлена
е) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
- договор теплоснабжения отсутствует
ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
- информация не предоставлена
часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии";
 а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
- Источники тепловой энергии не оснащены приборами учета отпуска тепловой энергии.
б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
- информация не предоставлена
в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
- информация не предоставлена
г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
- дефицит тепловой мощности отсутствует
д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
- информация отсутствует
 часть 7 "Балансы теплоносителя";. 
а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 
- информация не предоставлена
б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
- информация  не предоставлена
 часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
	№
	Наименование

котельной
	Размер​ность
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2026-2032

	1
	Котельная СДК
	3
тыс. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная школы
	3
тыс. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
- резервное и аварийное топливо отсутствует
в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;
- информация отсутствует
г) описание использования местных видов топлива
- информация отсутствует
 часть 9 "Надежность теплоснабжения"
а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
- отказ участков тепловых сетей не наблюдается
б) частота отключений потребителей;
- информация отсутствует
в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
- информация отсутствует
г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
- зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют
д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении
- аварийные ситуации отсутствуют
е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
- аварийные ситуации отсутствуют
часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций";
	Показатели
	Котельная СДК

	
	2025
	2026
	2027
	2028-2032

	
	план
	отчет
	план
	отчет
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Г кал %
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Г кал
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 
энергию, кгу.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0


часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения";
а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
- Данные по динамике утвержденных тарифов с учетом последних 3 лет отсутствуют.
б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
- установленные на момент разработки схемы теплоснабжения не предоставлены
в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
- информация не предоставлена
г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
- информация не предоставлена
 часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения".
а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
- Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей МО Новоюласенский сельсовет предполагается следующее:  замена старой изоляции трубопровода, замена трубопроводов тепловых сетей с большим сроком эксплуатации во время текущих и капитальных ремонтов.
б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
- Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей МО  Новоюласенский сельсовет предполагается следующее:  замена старой изоляции трубопровода, замена трубопроводов тепловых сетей с большим сроком эксплуатации во время текущих и капитальных ремонтов
в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
- Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей МО Новоюласенский сельсовет предполагается следующее:  замена старой изоляции трубопровода, замена трубопроводов тепловых сетей с большим сроком эксплуатации во время текущих и капитальных ремонтов
г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 
- Проблемы в надежном и эффективном снабжении основным топливом (каменным углем) отсутствуют.
д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 
- Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют
глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";
а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
- В настоящее время в МО   Новоюласенский сельсовет централизованное теплоснабжение отсутствует. В трех объектах имеется индивидуальная котельная, 
б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к 
системе    теплоснабжения в 2026 году не предвидится. 
в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов тепло потребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
 прироста объемов потребления тепловой энергии  не предвидится.
д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
- не предусматривается
е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
- не предусматривается
 глава 3 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
- система теплоснабжения в перспективе будет работать в прежнем режиме
 глава 4          "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения.
а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
- В процессе эксплуатации необходимо обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной
- замена ветхих участков и реконструкция тепловой сети
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения.
Предлагается реконструкция котельной СДК  вследствие того, что основное оборудование имеет значительный физический износ, нормативный срок эксплуатации основной части которого истекает. Так как в зоне действия источника увеличение тепловой нагрузки, связанной с перспективным строительством объектов, не планируется, то и увеличение установленной мощности не предвидится.
в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
 Обоснование выбора мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в разделе 4 
глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
 Переход на отопление жилых помещений на централизованное теплоснабжение не возможен в связи с отсутствием необходимости 
 глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"
   предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей не требуется так как в с.Новоюласка,  отсутствует централизованное теплоснабжение   
 глава 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";
на территории с.Новоюласка системы горячего водоснабжения не имеется.
глава 8 "Перспективные топливные балансы"
- не требуется
 глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения";
а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
- Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:
бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией требуемого качества, не допущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.
б) метода и результатов обработки данных по восстановлением отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
- данные отсутствуют
в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
- данные отсутствуют
г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
- данные отсутствуют
д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
- данные отсутствуют
глава 10 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения."
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. 
Авария тепловых сетей – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч. и более
- повреждение тепловой сети не зафиксировано
б) количество прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
- прекращение подачи тепловой энергии не зафиксировано
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
- данные отсутствуют
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
-данные отсутствуют
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности
КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности. Численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
- информация отсутствует
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
- Снижение доли отпуска тепловой энергии не планируется
з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
- данные перспективных значение отсутствуют
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
- изменение тепловых и электрических нагрузок не планируется
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей не предоставлены
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	Источник теплоснабжения
	Средневзвешенный срок службы тепловой сети, лет

	Котельная СДК
	35

	Котельная школы
	35


м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
-  значения отношени1 материальной характеристики тепловых сетей не предоставлены
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
- данные отсутствуют
глава 11 "Ценовые (тарифные) последствия";
а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
	№ 
	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023
	2029 - 2030
	2030 - 2032

	1
	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	4
	2,8
	2,7
	2,5
	2,3
	2,3
	2,3

	2
	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке
	4
	6,9
	
	
	
	
	

	3
	Рост цен на Газ природный (оптовые цены без НДС)
	3,4
	3,1
	
	
	
	
	


б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
- Единой теплоснабжающей организацией в МО  Новоюласенский сельсовет является Межрегионгаз Оренбург. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации соответствует тарифнобалансовой расчетной модели теплоснабжения 
в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
- данные не представлены
Глава 12. Заключение 
При современном уровне газового отопительного оборудования централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых котлов высок 89-91%.
Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому на территории муниципального образования  существуют   автономные источниками тепла. 
Развитие и производство теплоснабжения муниципального образования  Новоюласенский сельсовет  до 2032 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих  котельных , планирует повысить эффективность топливо использования путём дооснащения и наиболее эффективно использовать оборудование. 
Анализируя данные можно сказать, что основными статьями расходов при выработки тепловой энергии приходятся на фонд оплаты труда, закупку топлива и оплату потребляемой электроэнергии. 
№ п/п�
Адрес потребителя�
Тепловая нагрузка потре�бителя, Гкал/ч�
�
�
�
1�
   Котельная СДК ул. Дружбы ,9





�
0,097�
�
2�
   Котельная школы ул. Комсомольска ,14а�
0,098�
�
�
�
�
�
 





№


п/п�
Наименование�
Температурный


график�
Тип системы теплоснабжения�
�
1�
Котельная СДК�
95/70�
2-х трубная без ГВС�
�
2�
Котельная школа�
95/70�
2-х трубная без ГВС�
�
 








п/п�
Наимено�вание ис�точника тепловой энергии�
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч�
Протя�женность трубопро�водов ТС (в 2-х тр. исп.), м�
Матери�альная хар-тика трубопро�водов теп�ловой сети, м2�
�
�
�
Отоп�


ление�
Вен-


ти�


ля-


ция�
ГВС�
Потери


через


тепло-


изоля�


цию�
Потери с утеч�ками�
Сум-


мар-


ные


потери�
Сум�


марная


нагрузк


а�
�
�
�
1�
Котель�ная СДК�
2,007�
0�
0�
0,21807�
0,0106�
0,22871�
2,007�
3041,0�
715,6�
�
2�
школа�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 











Основное оборудование�
�
Котлы�
�
Ст. №�
Тип�
Производительность, Гкал/ч�
�
Котел № 1�
ЯИК-80- Водогрейный�
0,7�
�
Котел № 2�
ЯИК-80- Водогрейный�
0,7�
�
 





№


п/п�
Наименование оборудования�
Марка�
Ввод в экспл.�
�
1�
Насос сетевой №1, 160 м3/ч, 30 м.в.ст.�
К160/30�
2008�
�
2�
Насос подпиточный №5, 20 м3/ч, 30 м.в.ст.�
К20/30�
2009�
�
3�
Запорная арматура�
�
2010�
�
4�
Горелка инжек 2 шт�
ИГК-60�
2016�
�
5�
Дымовая труба�
1�
�
�
 





ДК


Qприс- 0,03 Гкал/ч








Котельная


Qуст -0,041 Гкал/час






























































Гараж 


Qприс- 0,002 Гкал/ч








Новоюласенское МБОУ


Qприс- 0,041 Гкал/ч








Котельная МБОУ Qуст- 0,041 Гкал/ч








№ п/п�
Адрес потребителя�
Тепловая нагрузка потре�бителя, Гкал/ч�
�
�
�
1�
Котельная СДК  ул. Дружбы, 9�
0,097�
�
2�
Школа ул. Комсомльская, д.14а�
0,1525�
�
 








п/п�
Наимено�вание ис�точника тепловой энергии�
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч�
Протя�женность трубопро�водов ТС (в 2-х тр. исп.), м�
Матери�альная хар-тика трубопро�водов теп�ловой сети, м2�
�
�
�
Отоп�


ление�
Вен-


ти�


ля-


ция�
ГВС�
Потери


через


тепло-


изоля�


цию�
Потери с утеч�ками�
Сум-


мар-


ные


потери�
Сум�


марная


нагрузк


а�
�
�
�
1�
Котель�ная СДК�
2,007�
0�
0�
0,21807�
0,0106�
0,22871�
2,007�
280�
715,6�
�
2�
школа�
2,609�
0�
0�
0,22768�
0,0201�
0,22871�
2,007�
320�
715,6�
�
 





Температура�
�
наружного


воздуха�
на подающем трубопроводе�
на обратном трубопроводе�
�
+10�
27,1�
25,9�
�
+8�
29,1�
27,4�
�
+6�
31,3�
28,9�
�
+4�
33,2�
30,3�
�
+2�
35,1�
31,7�
�
-0�
37,2�
33,3�
�
-2�
39,1�
34,6�
�
-4�
40,9�
35,9�
�
-6�
42,6�
37,2�
�
-8�
44�
38,5�
�
-10�
46,1�
39,6�
�
-12�
47,8�
40,9�
�
-14�
49,6�
42,2�
�
-16�
51,3�
43,3�
�
-18�
52,9�
44,4�
�
-20�
54,7�
45,6�
�
-22�
56,3�
46,7�
�
-24�
57,9�
47,8�
�
-26�
59,6�
48,8�
�
-28�
61,2�
49,9�
�
-30�
62,9�
51�
�
-32�
64,5�
51,9�
�
-34�
65,9�
53,0�
�
-36�
67,7�
54,0�
�
-38�
69,6�
54,3�
�
-39�
70�
55�
�
 








