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АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЮЛАСЕНСКИЙСЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

по проекту планировки и межевания территории под строительство обьекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения»

ПРОТОКОЛ

26 августа 2016года                                                                       с.Новоюласка
начало: 10часов 00минут  - окончание 11часов 00минут  

место проведения: администрация Новоюласенского сельсовета     

        Способ информирования общественности:

       Информация о проведении публичных слушаний были официально обнародованы на информационном стенде в администрации Новоюласенского сельсовета, на портале муниципальных образований Красногвардейского района в сети «ИНТЕРНЕТ».
        С материалами проекта планировки и межевания территории под строительство обьекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения»
	на территории муниципального образования Новоюласский сельсовет Красногвардейский района Оренбургской области  все желающие могли ознакомиться в администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Новоюласка, ул. Дружбы, 8.

          Председатель слушаний: Бисяева С.Н. – глава Новоюласенского сельсовета;

          Секретарь слушаний: Драная Т.В. – специалист 1 категории администрации Новоюласенского сельсовета.

          Участники публичных слушаний:

          В публичных слушаниях приняли участие 3 жителя поселения;

          - сотрудники администрации Новоюласенского сельсовета – 2 человека;

          - сотрудники администрации Красногвардейского района – 1 человек;

          - Директор ООО «Архитектура и градостроительство» - Агарев Олег Борисович;

          - Юрист ООО «Архитектура и градостроительство»- Кузьмина Олеся Борисовна.

       
	


ПОВЕСТКА ДНЯ:

           1. Вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний по  проекту планировки и межевания территории под строительство объекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения»;

          2. Доклад главного разработчика проекта  планировки и межевания под строительство обьекта «Сбор нефти и газа со скважины 16  Ивановского месторождения» – директора ООО «Архитектура и градостроительство»  Агарева Олега  Борисовича.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 
1. СЛУШАЛИ: С.Н.Бисяеву– главу  муниципального образования муниципального образования Новоюласенский сельсовет, которая огласила предмет слушаний проекта  планировки и межевания под строительство обьекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения», цель и порядок проведения публичных слушаний по данному объекту.        
            2. СЛУШАЛИ: Директора ООО "Архитектура и градостроительство " - Агарева Олега Борисовича, на повестку дня вынес вопрос об утверждении документации по планировке территории в составе: проекта планировки и межевания по объекту «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения». Строящиеся сети проходят в границах муниципального образования Новоюласенский сельсовет.

 Целями и задачами проекта планировки и межевания являются: обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

      При разработке проекта были выявлены территории, занятые вышеуказанными линейными объектами, территории  охранных зон, устанавливаемых на основании действующего законодательства, указание  существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемыми линейными объектами, для обеспечения деятельности которых, проектируется линейные объекты (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям), отмечены  места присоединения проектируемых линейных объектов к существующим и проектируемым объектам, выявлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранные зоны проектируемых линейных объектов, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранных зон проектируемых объектов, нанесены границы земельных участков,  в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.
          По земельным участкам, поставленным на кадастровый учет, указываются кадастровые номера. Проектируемая территория проходит по землям сельскохозяйственного назначения.

Территория проектирования не пересекает и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального  и местного значения.
В структуру проекта строительства (реконструкции) «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения» входят:
Площадные объекты:

· площадка скважины №16 Ивановского месторождения;

· площадка КТПК.
Линейные объекты:

· выкидной трубопровод от скважины №16 до АГЗУ-2 ,DN80 от скважины 16 до существующей АГЗУ-2 Ивановского месторождения , протяженностью-976,06 м.;

· ВЛ-6 кВ (отпайка) ответвлением от существующей ВЛ-6 кВ фидера Ивановский ПС 35/6 кВ «Ибряевка-2» до скважины №16 протяженностью-888,63 м.

         В соответствии с Техническими требованиями на проектирование и техническим заданием на проектирование ВЛ-6(10) кВ и КТП 6(10)/0,4 кВ для электроснабжения объектов ОАО «Оренбургнефть» на опорах ВЛ-6 кВ со штыревыми изоляторами предусматривается двойное крепление провода по всей длине линии. Кроме того, территория строительства проектируемых ВЛ относится к району с повышенной вероятностью гибели птиц. Для предотвращения гибели птиц от поражения электрическим током проектом предусматривается применение специальных птицезащитных устройств ПЗУ-6(10) кВ. Все пересечения проектируемых ВЛ-6 кВ с инженерными коммуникациями и естественными преградами (автодорогами, линиями связи, ВЛ, наземными и подземными трубопроводами и водотоками) будут выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание 1999-2008 г.г.) и техническими условиями владельцев коммуникаций.

        Заземление опор выполняется в соответствии с типовым проектом 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38; 6; 10; 20 и 35 кВ» института «Сельэнергопроект», п.2.5.129 ПУЭ (седьмое издание 1999-2008 г.г.) и ГОСТ Р 50571.5.54-2011. Заземляющие устройства предусматривается выполнять из круглой оцинкованной стали диаметром:

-
16 мм для вертикальных электродов;

-
10 мм для горизонтальных заземлителей.

        Согласно требованиям п.2.5.23 ПУЭ (седьмое издание 1999-2008 г.г.) на опорах ВЛ в целях создания оптимальных условий эксплуатации действующих линий электропередачи, а также предотвращения несчастных случаев устанавливаются информационные знаки 

        Все работы по строительству ВЛ выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06‑85.

        Выкидные трубопроводы предназначены для транспорта продукции скважин от приустьевых площадок скважины №16до существующей замерной установки АГЗУ-2.

         Диаметры выкидных трубопроводов от скважин приняты DN80, расчетное давление 4,0 МПа. 

        Выкидные трубопроводы относятся к III классу, к II категории, в соответствии с СП 34-116-97.

        По трассе проектируемых выкидных трубопроводов от проектируемых скважин через 600 м устанавливаются пропарочные стояки, которые включают обратный клапан, арматуру с ручным приводом и быстроразъемное соединение для присоединения пропарочного агрегата. Пропарочные стояки размещаются в ограждении.

        При подземной прокладке применяются трубы с наружным антикоррозионным покрытием. Для защиты надземных участков трубопроводов от атмосферной коррозии применяются лакокрасочные покрытия. Проектом предусматривается подземная прокладка выкидных трубопроводов с учетом упругого изгиба и минимального количества нестандартных углов поворота.

         Глубина прокладки согласно п. 6.8 СП 34-116-97 составляет не менее:

- на непахотных землях - 0.8 м до верхней образующей трубопровода;

- на пахотных и орошаемых землях - 1.0 м до верхней образующей трубопровода.

         В административном отношении участки под строительство объекта: «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения» располагаются Россия, Оренбургская область, Красногвардейский район, Залесовский сельсовет, Ивановское месторождение. 
Площадь земельных участков под размещение линейного объекта составляет:
· из  муниципальных земель муниципального образования Новоюласенский сельсовет-73 кв.м:

·  из земель находящихся в аренде КХ "Север"-12955 кв.м.
Итого по землям муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района общая площадь земельных участков составляет-13028 кв.м.
       Существующее землепользование обозначено на графических материалах проекта. Утвержденными схемами расположения земельных участков на КПТ определены площади, предоставляемые во временное пользование, на срок проведения работ и в долговременное пользование - для эксплуатации высоковольтной линии и распределительного пункта. Трасса проходит по ранее отведенным участкам, однако ее прохождение не влечет прекращение прав собственников (владельцев) земельных участков .
Трассы линейных объектов выбраны по критериям оптимальности с учётом охраны окружающей среды, металлоёмкости, технического обслуживания, возможности ремонта в любое время года и условий минимального интегрированного риска в целом, связанного с реализацией проектных решений.

Трассы проходят на допустимых расстояниях от населённых пунктов, археологических памятников, зданий и сооружений. Строений и сооружений, подлежащих сносу, по трассам нет.

При выборе, предоставлении и использовании земель для реконструкции должны соблюдаться: Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс, законы Оренбургской области и местные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок выделения и предоставления земли.
На проекте планировке, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и ГОСТ  12.1.051-90  «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» от проектируемой ВЛ-6 кВ устанавливаются  охранные зоны. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, для ВЛ с напряжение линии : до 20 кВ.-10 м.

Проектом предусматривается подземная прокладка выкидных трубопроводов с учетом упругого изгиба и минимального количества нестандартных углов поворота. Глубина прокладки согласно п. 6.8 СП 34-116-97 составляет не менее:

- на непахотных землях - 0.8 м до верхней образующей трубопровода;

- на пахотных и орошаемых землях - 1.0 м до верхней образующей трубопровода.
Работы в охранных зонах выполняются под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при условии соблюдения требований организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.

Агарева О.Б. закончил выступление и поблагодарил за внимание.
Бисяева С.Н. попросила  присутствующих изложить свои замечания, задавать вопросы по проекту планировки и межевания по объекту «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения».
Похлебухин А.Н., главный архитектор Красногвардейского района предложил:

- разобраться с классом автомобильных дорог примыкающих к объекту проектирования;

   -  уточнить размер охранной зоны водовода;

   - нанести границы муниципальных образований;

   - разработать основной чертёж;

   - уточнить схему местного значения;

   - разделить проект на две части: материалы по обоснованию и утверждаемую часть.

Других предложений не поступило.

       Результатами публичных слушаний является решение:

1. Признать публичные слушания по проекту планировки и межевания территории под строительство объекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения» состоявшимися.

2.Поддержать  и утвердить проект планировки и межевания территории под строительство объекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения» с учётом следующих предложений:
- разобраться с классом автомобильных дорог примыкающих к объекту проектирования;

   -  уточнить размер охранной зоны водовода;

   - нанести границы муниципальных образований;

   - разработать основной чертёж;

   - уточнить схему местного значения;

   - разделить проект на две части: материалы по обоснованию и утверждаемую часть.

Завершение слушаний.

Председатель                                                                                     С.Н.Бисяева

Секретарь                                                                                           Т.В.Драная

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории под строительство объекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения
с. Новоюласка







               26 .08.2016

На основании Федерального Закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. “Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации”, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, “Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района”, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоюласенский сельсовет, а также в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района, соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов граждан, проживающих на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района,  26.08.2016 г. в 10.00 часов по адресу: Оренбургская область, Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района с. Новоюласка, ул. Дружбы 8, состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания территории под строительство объекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения 
В публичных слушаниях приняли участие члены комиссии по организации работы и проведению публичных слушаний и заявитель – представитель ООО «Архитектура и градостроительство».

Протокол публичных слушаний от 26.08.2016 подписан председательствующим на публичных слушаний –главой муниципального образования Новоюласенский сельсовет С.Н. Бисяевой и секретарем комиссии Т.В. Драной.

    При проведении публичных слушаний  Похлебухиным А.Н., главным архитектором Красногвардейского района были внесены предложения:

- разобраться с классом автомобильных дорог примыкающих к объекту проектирования;

   -  уточнить размер охранной зоны водовода;

   - нанести границы муниципальных образований;

   - разработать основной чертёж;

   - уточнить схему местного значения;

   - разделить проект на две части: материалы по обоснованию и утверждаемую часть.    

        Других предложений не поступило.

        Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории под строительство объекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Оренбургской области и нормативным актам муниципального образования Новоюласенский сельсовет, в связи, с чем публичные слушания считать состоявшимися.
По результатам проведения публичных слушаний было сделано следующее заключение:
         1. Поддержать и утвердить проект планировки и межевания территории под строительство объекта «Сбор нефти и газа со скважины №16  Ивановского месторождения» с учётом следующих предложений:

- разобраться с классом автомобильных дорог примыкающих к объекту проектирования;

   -  уточнить размер охранной зоны водовода;

   - нанести границы муниципальных образований;

   - разработать основной чертёж;

   - уточнить схему местного значения;

   - разделить проект на две части: материалы по обоснованию и утверждаемую часть.

Председатель                                                                                      С.Н. Бисяева

Секретарь комиссии                                                                          Т.В. Драная 

